Применение ВГВ низкой водопотребности позволяет изготовлять стеновые изделия литьевым способом непосредственно на стройплощадке и выполнять из них кладку стен уже через 20…30 мин после формования. Для повышения тепло- и звукоизоляции ограждающих конструкций могут применяться изделия из ячеистого бетона на ВГВ с плотностью 400…900 кг/м3. Изделия и смеси на основе ВГВ могут использоваться и в сочетании с традиционными (цементными) материалами.

Из гипсобетона на основе водостойких гипсовых вяжущих изготовляют гипсовый прессованный кирпич, который по своим свойствам соответствует требованиям, предъявляемым к силикатному кирпичу 

Благодаря оригинальным отечественным разработкам, ряд существенных недостатков гипсовых вяжущих удалось устранить в созданных водостойких гипсовых вяжущих. Наиболее известными и изученными являются гипсоце-ментно-пуццолановые вяжущие (ГЦПВ) которые достаточно широко используются при производстве санитарно-технических кабин, вентилляционных блоков, стеновых камней, панелей оснований под полы, крупнопанельных и пазогребневых перегородок, растворных и шпаклевочных смесей.

Однако, использование ГЦПВ и других водостойких гипсовых вяжущих (ВГВ) также далеко от их потенциальных возможностей.

Значительным прорывом в повышении эффективности ВГВ являются исследования кафедры технологии вяжущих веществ и бетонов МГСУ по созданию ГЦП вяжущих нового поколения, к которым относятся композиционные гипсовые вяжущие низкой водопотребности (КГВ).

В настоящее время в городе Куровское, Орехово-Зуевского района, Московской области на производственной базе завода сухих строительных смесей «Эволит-Пром» начато экспериментальное производство смесей на основе водостойких гипсовых вяжущих, согласно ТУ 5744-06-53743439-03. 

Новые вяжущие представляют собой гомогенную α- и β-модификацию гипсового вяжущего с гидравлическим компонентом, предварительно получаемым с гидравлическим компонентом, предварительно получаемым совместной активацией портландцемента, кремнеземистой добавки и суперпластификатора. Этот гидравлический компонент является органоминеральным модификатором (ОММ) гипсовых вяжущих и может быть приготовлен заранее и использован по мере необходимости. Получение ОММ механохимической активацией содействует повышению скорости и степени гидратации портландцемента в КГВ и увеличению активности кремнеземистых компонентов, повышению реакционной способности трехкальциевого алюмината и других минералов, что способствует повышению прочности и долговечности сформировавшейся структуры затвердевшего вяжущего во времени. Кроме того, необходимо вводить регуляторы схватывания и твердения, полимерные добавки, загустители и другие модификаторы свойств.

Производство КГВ включает следующие пределы: дозировка и совместный дополнительный помол портландцемента, кремнеземистой добавки и пластификатора; смешивание гипсового вяжущего с полученным ОММ.

Вяжущие, получаемые по данной технологии, бетоны и растворы на их основе характеризуются новым уровнем технологических и технических свойств по сравнению с ранее известными водостойкими гипсовыми вяжущими и отличаются повышенными эксплуатационными свойствами.

Наибольшее использование приобрели ГЦПВ приблизительно, % по массе: гипсовое вяжущее 75-50, портландцемент 15-25, минеральная добавка (АМД) 10-25. В качестве АМД используют трепел, диатомит, опоки, действующие золы,  гранулированные доменные шлаки и  золу-унос, образующуюся при сгорании каштановых углей.

Можно использовать добавки поверхностно-активных веществ СДБ (ЛСТ), СНВ, ВРП-1, а также суперпластификаторы. Употребление пластифицирующих добавок не  снижает, но содействует усилению прочности, морозостойкости.

Исследования по продвижению эффективности ГВ позволили приобрести водостойкие гипсовые вяжущие (ВГВ) нового поколения - гидравлические композиционные гипсовые вяжущие (КГВ) и бетоны на их основе.

ОММ способствует гидратации портландцемента и прибавлению активности кремнеземистых компонентов, усилению реакционной дееспособности трехкальциевого алюмината, что содействует устронению эттрингита в начальный срок твердения.

Для приобретения КГВ могут использоваться любые модификации гипсовых вяжущих (бэта- и альфа-полугидрат сульфата кальция, ангидрит, эстрих-гипс) , кремнеземистая добавка, в качестве которой можно использовать золу-унос, керамическую пыль, отходы создания кирпича и иных керамических изделий, застекленный бой, молотый кварцевый песок, микрокремнезем, кремнегель, отработанный силикагель и т.п. материалы; портландцемент любой разновидности, в том количестве сульфатостойкий; пластифицирующая добавка (суперпластификатор С-3, лигносульфонаты и др.). Без того, для регулирования периодов схватывания можно вводить этиловую или виннокаменную кислоты, цитраты и иные замедлители схватывания.

