Дорожка из каменных «листьев»
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Мне нужна была тропинка, ведущая к запасному выходу нашего дома. Но когда я сказала мужу, что мы должны сделать дорожку из плит в виде листьев, он посмотрел на меня с усмешкой. Но то, что у нас получилось, превзошло все ожидания.

Наша плитка получилась оригинальной, достаточнй прочной, чтобы выдержать вес взрослого человека, четко выделающейся на фоне травы. Кроме того, материал был устойчив к низким температурам зимой (вплоть до –25 °С).

Как основу рисунка мы применяли листья ревеня. Но могут подойти и листья других растений с четко выделающимися прожилками, например, лопух. Вы также можете создать плитку с другой текстурой, использую тот же метод, отпечатав один или несоклько листьев на одной плитке и сделать ее по-своему оригинальной.

Если вы никогда не работали с бетоном до этого, не переживайте - в этом нет ничего сложного. Все, что вам понадобится, это бадья или бетономешалка, где вы смешаете бетон с водой, и лопата или совок, чтобы перемешать его. Когда закончите работать, немедленно струей воды очистите емкости и инструменты от бетона, пока он не засох.

Материалы

Резиновые перчатки; толстая прочная пленка; листья; подготовленная цементная смесь. Один стандартный пакет уходит на приготовление 3 плит, изображенных на рисунках (45 сантиметров длиной и шириной и восемь толщиной); если вы хотите иметь цвет, отличный от светло-серого, то используйте известь или краситель для бетона (добавляется во время приготовления); металлические прутья или сетка с квадратом в один сантиметр; кусачки.

Процесс

1. Для изготовления выберите спокойное место, в котором вы можете оставить плитку в течение нескольких дней. Подойдет любая плоская поверхность, например, дорога, бетонная плита, открытый грунт.

2. Вырежьте кусок пленки на 15 см длиннее, чем лист (или другая желаемая форма, выбранная за основу) и положите его на землю. Поместите лист в центр пленки жилками вверх.

3. Приготовьте бетон требуемой консистенции, следуя инструкциям на упаковке. Руками в перчатках или с помощью совка перенесите бетон на лист, равномерно распределяя его вдоль краев листочка. Толщина слоя должна быть в диапазоне от 2.5 до 4 сантиметров. Плотно прижимайте материал, чтобы ушли ненужные пузырьки воздуха. Если используете сразу вместе несколько небольших листов, распределите бетон вдоль краев вашей формы.

4. Поместите между слоями бетона металлические прутья или сетку - этим вы армируете и придадите долговечность своей плитке.

5. Поднимите осторожно края пленки, поправляя руками в перчатках или лопаткой форму плитки. Края присыпьте землей или мелкой галькой и оставьте в таком виде, пока материал не засохнет.

6. Накройте плитку вторым слоем пленки для того, чтобы бетон преждевременно не подсох. Позвольте застыть ему в течение 48 часов. Затем поднимите плитку, освободите от пленки (он должен легко отсоединиться от материала) и переверните, чтобы очистить поверхность вашей плитки.

7. Удалите мелкие остатки листа и жилок с помощью сильной струи воды. Если вы делаете это в жаркую погоду, лист уже начнет разлагаться сам по себе.

8. Вы можете поместить плитку в сад немедленно, но избегайте наступать на нее, пока бетон не высохнет окончательно. Этот период зависит от конкретной марки бетона, чаще всего он длится от пяти до семи дней. Время от времени в течение недели поливайте плитку струей воды. Наконец, проверьте, что установлены в грунте жестко, и не будут шататься, когда вы будете наступать на них.
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