Садовые дорожки из покрышек
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Дорожка из автомобильных покрышек - бюджетный вариант для дачи и огорода.

Каких только материалов ни встретишь на дорожках и междурядьях наших участков! Чтобы добраться до нужной грядки в сырую погоду, мы стелим на землю доски и куски шифера, в дело идут куски ржавого железа и битый кирпич.

Не всегда эти способы дают покрытие оптимального качества.

Покупать же дорогие стройматериалы для этих целей не всегда позволяет бюджет.

Между тем, существует доступный и долговечный материал - старые покрышки, в большом количестве имеющиеся на автомобильных станциях техобслуживания. На станции только рады будут избавиться от скопившейся резины.

Потратить Вам придется лишь пару часов своего времени на раскрой покрышек. Делать это можно при помощи ножа или небольшой ножовки, но удобнее всего воспользоваться электролобзиком.

Протыкаем любым ножом покрышку возле протектора чтобы туда можно было вставить пилку лобзика. Две минуты работы - и боковина покрышки удалена.

Напоследок разрезаем получившиеся кольца протекторов поперек, чтоб из «бубликов» получились длинные рифленые полосы. Делаем это в последнюю очередь, так как кордовые стальные жилы покрышек «съедят» все зубья у пилки.

Чтоб закрепить на месте образовавшиеся заготовки, углубим в почву деревянные бруски потолще. Расположить их надо так, чтоб они приходились на начало резиновых дорожек и места их стыков.

Когда бруски уложены, просто прибиваем к ним длинными гвоздями наши резиновые полосы. В зависимости от требуемой ширины укладываем две, три или четыре дорожки параллельно. Оставляем между ними небольшие зазоры сантиметра в два-три, там прорастет трава и дополнительно зафиксирует их, а небольшие неровности на резиновых полосах со временем выровняются.

