Кормушка для птиц
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Именно сейчас мы имеем возможность отблагодарить пернатых за их постоянную и бесценную помощь нам в борьбе против вредителей в саду.

Для них настало тяжелое время - голодное и холодное и иногда именно от нас, людей, зависит, если некоторые виды птиц зиму переживут. Самые главные факторы, от которых зависит жизнь зимующих птиц - качественный корм, свежая вода и безопасное убежище. То, что сделать в наших силах - это кормушка для птиц. Раскрашенная выразительными красками, она может стать и украшением в нашем саду.

Здесь можете посмотреть мастер-класс по изготовлению несложной кормушки, для изготовления которой не понадобятся какие-нибудь специальные инструменты. Эта кормушка для птиц изготовлена из елового дерева толщиной 20 мм. 
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Сначала изготовим детали для крыши. Для этого разрежем по диагонали квадратную дощечку размером 18х18 см.
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Опору для крыши сделаем из 4 брусков длиной 15 см и профиля 2х3 см. 2 см от края вырежем до половины ширины бруска  отверстия, на которые поставится основание для крыши.
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Стойки прикрутим к крыше так, чтобы была вставлена в вырезы. Основание кормушки - дощечка размером 22х30 см, которая будет ее полом. Основание крыши, соединенное с опорой, положим на пол кормушки и обозначим места присоединения.
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С нижней стороны прикрутим опоры к дну кормушки. Отверстия для винта предварительно просверлим с внешней стороны более тонким сверлом, чтобы дерево не треснуло.
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Основания крыши прикрепим к дну так как видите на фото, таким образом, птицам будет проще попасть в кормушку.
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Чтобы корм не падал из кормушки, нужно у дна сделать высокие края. 
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Бортики дна сделаны из такой же рейки, что и опоры для крыши размером 2х3 см. Острые грани реек закруглены. Угол крыши составляет 45°.
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Бортики прикрепим тем же способом, что и опоры, т.е.прикрутим винтами с нижней стороны. Следует сконтролировать длину винтов, чтобы не прошли насквозь.
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Эту конструкцию покрасим двумя-тремя слоями краски для наружнего использования. Каждый слой нужно оставить хорошо высохнуть. Тем самым продлим срок службы кормушки.
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В качестве крыши используем 6 мм водостойкую фанеру. Так как половинки крыши на коньке перекрываются, одна половина шире на толщину материала, т.е. на 6 мм.
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Можно оставить крышу и такой, но можно ее украсить рейкой.
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Чтобы кормушку можно было повесить, прикрепим два крючка. Они должны выдержать тяжесть кормушки и птиц, поэтому нужно их ввинтить прямо в основание крыши.
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Если будет желание, можно крышу кормушки украсить.
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Вот она, готовая кормушка для птиц. Под конек крыши еще прикрепим крючок для подвешивания готового корма в сетке для маленьких птиц.

 

 

 

 

 

 

