Укладка тротуарной плитки своими руками.

 В малых количествах (менее 100 кв.м.), при легких условиях эксплуатации (например, дорожка в частном доме или на даче, отмостка здания, где не будет проезжать автомобиль и т.д.) тротуарную плитку Вы можете уложить самостоятельно и сделать это совсем не трудно.Но хотелось бы внести ясность.Укладка тротуарной плитки своими руками возможна только при наличии чуть знаний о строительстве.

 Предложенная технология укладки тротуарной плитки своими руками очень проста. 

 Для начала нужно выбрать: какой формы и цвета плитку Вы хотите видеть на своей дорожке? Теперь, следуя нашей инструкции по самостоятельной укладке тротуарной плитки, Вы можете самостоятельно уложить тротуарную плитку аккуратно и красиво. 

 Для самостоятельной укладки тротуарной плитки потребуется:

 Мастерок, резиновый молоток, шнур-порядовка, деревянные или металлические колья, строительный уровень, поливочный шланг, рассеиватель для шланга, метла, грабли садовые или деревянная швабра, ручная, трамбовка, профиль или любой подручный ровный инструмент, швеллер, двутавр или труба любого диаметра, песок, цемент М500.

Подготовка основания для укладки тротуарной плитки:

 Выбрать место расположения тротуарного покрытия.

 Определить сток воды. Вода должна уходить от отмостки здания или от дорожки в водоотводные колодцы, на газоны. Уклон можно сделать продольным, поперечным, продольно-поперечным, но не менее 10%, т.е. 10 мм на метр.

 На краях будущей площадки забить колья.

 На размеченной площадке при необходимости убрать лишнюю землю или насыпать недостающую.

 Выровнять площадку граблями.

 Если грунт мягкий , необходимо его увлажнить (пролить водой из шланга) и утрамбовать трамбовкой.

 Рассчитать высоту основания (желательно принять ее на 2 см выше, т.к. при уплотнении произойдет усадка).

 Отмерить на кольях высоту насыпи песка. Высота насыпи должна быть 5 – 7 см.

 На отмеченной высоте натянуть между кольев шнур-порядовку.

 Отсыпать по всей площадке песок и разровнять его граблями.

 Тщательно пролить водой из шланга до того момента, чтобы стояли лужи.

 Приблизительно через 2 – 3 часа в солнечный день, или на следующий день, если погода пасмурная профилем выровнять поверхность до ровной гладкой формы.

 Приготовить песчано-цементную смесь в составе 8/1.

 Высота песчано-цементной смеси должна быть 3 – 4 см.

 Отмерить на кольях высоту насыпи песчано-цементной смеси и натянуть шнур-порядовку.

 Отсыпать сухую песчано-цементную смесь, разровнять.

 Сделать стяжку швеллером до ровной поверхности.

Укладка фигурных элементов мощения.

 Определить нужный рисунок.

 Натянуть шнур по фаске плитки.

 Первый ряд выложить по шнуру.

 Плитку надо класть от себя на подготовленную поверхность.

 Укладывать надо по диагонали, накладывать новую плитку сверху таки образом, чтобы она плотно примыкала к предыдущей во избежание увеличения толщины швов.

 Если плитка легла неровно, мастерком аккуратно подложить под нее песок и трамбовкой осторожно выровнять ее снова.

 После окончания укладки следует в местах явных превышений выровнять элементы мощения с помощью резинового молотка под строительный уровень.

 Закончив укладку всех плиток, нужно промести швы песчано-цементной смесью (8/1). 

 Из шланга с рассеивателем увлажнить песчано-цементную смесь в зазорах. После этого при необходимости посыпьте в зазоры еще смесь.

 В местах повышенной влажности (например, под стоками с крыш) нужно использовать сухую песчано-цементную смесь (3/1).

 Для придания площадке точной геометрической формы можно установить пешеходный бордюр и дополнить незавершенные участки половинками или запиленными по форме плитками.

Установка пешеходного бордюра,поребрика:

 По краям самостоятельно уложенной тротуарной плиткой площадки в местах установки бордюра следует выкопать по натянутому шнуру траншею небольшого размера и требуемой глубины (чтобы бордюр входил в эту траншею до необходимого уровня). Верх плитки должен превышать верх бордюра на высоту фаски.

 Подготовить песчаное основание (как для укладки плитки), пролить водой и утрамбовать.

 На жидкий раствор М100 выставлять бордюр.

 По натянутому шнуру обязательно следить за точным примыканием друг к другу и повторением геометрических форм.

 Борта бордюра пролить раствором М100 и заполнить песком.

