Садовые фигуры своими руками: 

статуи острова Пасхи на вашем участке!



Предмет, который будем делать, не просто оригинален. Он смело может претендовать на звание одного из самых малозатратных проектов для вашего сада. Сегодня  займемся изготовлением новой скульптуры для сада своими руками, а именно – загадочной и неповторимой статуи с острова Пасхи! Конечно, по размеру наши работы будут значительно меньше своих реальных прототипов, но сила сногсшибательного эффекта от этого никоим образом не уменьшится.

Статуи могут стать не просто украшением вашего сада, но и функциональным компонентом – подставкой для растений в горшках или чашей для дождевой воды. Всё зависит исключительно от вашей фантазии! В статье мы поговорим именно о том, как «сваять» статью, не имея образования скульптора, и удивить своей поделкой окружающих. Пожалуй, приступим!

Подготовка необходимых материалы. 

Сперва возьмем круглое ведро, контейнер для растений, проволоку, плоскогубцы, поролоновую губку и садовый совочек. Чуть позже нам потребуется пульверизатор (для распыления водоэмульсионной краски) и непосредственно цементный раствор.

Необходимые материалы (не более 500 рублей)

песок

цемент (либо готовый строительный раствор)

ведро объемом 5 литров (ручку необходимо отломить, она нам не пригодится)

мелкая проволочная сетка

тонкая арматурная проволока- пластмассовый контейнер для растений круглой формы с отверстием в днище для выхода излишней влаги; по размеру контейнер должен свободно входить в ведро.

водоэмульсионная краска темно-серого / асфальтового цвета

пенополистирол (в форме прямоугольного бруска) 

1. Для начала возьмем проволочную сетку и полностью обернем ей ведро. 

Для прочности конструкции желательно обернуть его в 2 слоя – один поверх другого. Отмеренную сетку обрезайте плоскогубцами. Края сетки легко крепятся друг к другу – достаточно просто перекрутить обрезанные концы. Если сомневаетесь – можете туго обмотать конструкцию поверх проволокой. Выступающие сверху края проволочной сетки следует загнуть внутрь и закрепить. Если просто обрезать - они будут царапаться и цепляться за растение. Что совсем нежелательно, т.к. мы будем устанавливать внутрь контейнер.
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2. Теперь настало время пенополистирола. Из него мы будем делать нос и губы нашей статуи. При помощи ножовки с мелким зубом вырезаем 2 детали – нос и глаза (они же брови). См. фото справа. Вырезанные детали оборачиваем сеткой и прочно прикрепляем к конструкции при помощи тонкой арматурной проволоки.

Если вы делаете нос (или брови) из нескольких небольших фрагментов пенополистирола, то щели между ними можете заполнить монтажной пеной. Только в этом случае вам придется выждать ровно сутки до следующего этапа работ (пока пена полностью не засохнет).

3. Обмотайте будущую скульптуру поверх еще как минимум двумя слоями мелкой проволочной сетки. Убедитесь, что пенополистирол прочно примотан к конструкции и абсолютно неподвижен.
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4. Теперь приступаем к нанесению цементного раствора на каркас статуи. (см. фото). Если вы сделаете его слишком густым или напротив, слишком жидким, то он либо потрескается, либо затвердеет некрасивыми подтеками.

На заметку: Замешиваем цемент в стандартной пропорции – 1 часть – цемент, 3 части – просеянный песок, 0.5 части – вода. Сперва перемешиваем песок и цемент. Затем начинаем понемногу разбавлять водой. Принцип замешивания чем-то напоминает процесс приготовления теста. Проверить консистенцию можно проведя острым предметом по поверхности раствора. Если проступит влага – вы много налили воды, добавьте еще сухого раствора/цемента. Если смесь отломится, как кусок, разбавьте еще водой.

Подготовленный раствор можно использовать в течение 1-3 часов. Не забывайте периодически его перемешивать.

Как только наш раствор цементный готов – берем маленькую садовую лопатку или шпатель и начинаем аккуратно наносить его на каркас, стараясь полностью покрыть сетку. Обратите внимание - проволока не должна выступать из-под слоя цемента!

Дольше всего придется повозиться с носом и глазами-бровями. Если достать до самых неудобных уголков сразу не получится – не расстраивайтесь. Выждите 2-3 дня. Когда раствор полностью засохнет, вы сможете положить нашего исполина на спинку и спокойно добраться до самых неприступных уголков.

5. После того как обмазка будет завершена, и раствор засохнет, на статуи могут проявиться рабочие швы. Но расстраиваться не стоит. Этот косметический дефект мы аккуратно подправим при помощи строительного ножа. А после окраски швы станут практически незаметными.
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6. После завершения всех отделочных работ приступим к покраске. Краску темно-серого или асфальтового цвета мы наносим на изделие в три слоя. Каждый слой наносим только после высыхания предыдущего (примерно через час).

Вот и всё! Наш хранитель сада готов! Остается только поместить внутрь контейнер с высоким растением и наслаждаться присутствием еще одного необычного друга на вашем участке.

Автор: Соболева Ольга (Olenenok)

