Дробилка для древесных отходов

Глядя на то, как мой дед сжигает ветки и сучья после обрезки деревьев долго мучился вопросом как использовать эти отходы с пользой. Ведь на любом приусадебном участке за год таких отходов собирается довольно много. Раньше связывал все в вязанки и складывал в одном месте до востребования, но применял их как правило во время летней заготовки консервации. А хотелось большего.

И вот родилась идея перерабатывать все эти ветки в мелкую щепу для дальнейшего использования ее при отапливании теплицы и подсобных помещений.

Поискав в интернете дробилки я не нашел подходящей мне модели и решил изготавливать ее сам. Принцип работы прост, бензиновый двигатель приводит в действие барабан с ножами, которые в свою очередь измельчают в мелкую щепку все, что в нее забросишь.

С двигателем все понятно. Это будет УД2-М1 от армейской электростанции. Его мощность 11.5л.с. Этой мощности будет достаточно для того, чтобы установить режущую головку прямо на вал двигателя, не прибегая к ременным передачам или редукторам.

Сама режущая головка представляет из себя дополнительный вал с установленными на нем лепестковыми фрезами с твердосплавными напайками. В зависимости от ширины лепестков планируется установить от 8-ми до 14-ти  фрез таким образом, чтобы рабочая часть режущей головки составила 15 см.

Фреза будет заключена в защитный кожух, который будет снабжен двумя отверстиями. Одно для загрузки веток размером 140 х 100 с загрузочным коробом, второе для выброса щепы.

Эта дробилка позволит переработать все древесные отходы и обеспечит топливом для обогрева мастерской и хозпостроек.

